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	序号
	名称
	数量
	技术要求

	1
	异噻唑啉酮
	70吨
	活性物含量：14-15%
CMI/MI质量分数比：2.5-3.4
pH（原液，20℃）：2。0-4.0
密度，g/mL：1.24-1.32
测试依据：HG/T 3657-2017《水处理剂 异噻唑啉酮衍生物》









1
