附件4 采购内容及技术指标要求

	信号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	取水单元
	
	
	

	1.1
	取水管道
	DN125，PN16，SS2205
	50
	米
	国优

	1.2
	取水管道的固定
	SS316L扎带配合船用尼龙绳
	1
	套
	国优

	1.3
	取水过滤网
	600*600*5mm，SS2205
	1
	套
	自制

	1.4
	泵进口蓝式过滤器
	DN125，PPH
	2
	套
	自制

	1.5
	自吸泵（1用1备）
	Q:60m³/h，H:20m，380V，50Hz，7.5KW，SS2205，配置负压真空泵
	2
	台
	BY/同等

	1.6
	Y型过滤器
	DN125，PPH
	2
	台
	国优

	1.7
	取水泵出水压力传感器
	0-1.0Mpa，4-20mA，HC
	1
	套
	Asmik/同等

	1.8
	送水管道
	DN125，HDPE
	80
	米
	国优

	1.9
	土建开挖回填恢复
	深度400mm
	80
	米
	国优

	1.10 
	压力表
	0-1.0Mpa，含底阀，HC
	2
	套
	YYST

	1.11
	取水泵用就地控制柜
	400*300*500H
	1
	套
	施耐德元器件

	1.12
	取水泵用通讯线缆及套管
	防腐型
	1
	套
	正泰/同等

	2
	预处理单元
	
	
	

	2.1
	无阀过滤器
	现场自备
	1
	台
	

	2.2
	中间水箱水箱
	V:10m³，PE，下部法兰连接
	1
	台
	海强/同等

	2.3
	液位控制器
	0-5M，4-20mA，PVDF
	1
	套
	Asmik

	2.4
	增压泵
	Q:28m³/h，H:30m，380V，50Hz，SS2205
	1
	台
	CNP

	2.5
	石英砂过滤器
	现场砂率改造（利旧）
	1
	套
	Sihe

	2.6
	一级保安过滤器
	DN260*H1270mm，Q:20m³/h，10微米，PP/FRP
	2
	台
	Sihe

	2.7
	保安过滤器
	DN260*H1270mm，Q:20m³/h，5微米，PP/FRP
	2
	台
	Sihe

	2.8
	压力表
	0-1.0Mpa，含底阀，SS316L
	4
	套
	YYST

	3
	SWRO主机单元
	
	
	

	3.1
	进水ORP仪表
	0-2000mv，4-20mA
	1
	套
	GF

	3.2
	进水压力传感器
	0-1.0Mpa，4-20mA，HC
	1
	套
	Asmik/同等

	3.3
	进口缓冲管
	DN50,PN16,2205
	1
	套
	Sihe

	3.5
	高压缓冲管
	DN50，PN100，2205
	1
	套
	Sihe

	3.6
	高压泵出水压力传感器
	0-10.0Mpa，4-20mA，HC
	1
	套
	Asmik/同等

	3.7
	能回进水压力传感器
	0-10.0Mpa，4-20mA，HC
	1
	套
	Asmik/同等

	3.9
	高压缓冲管
	DN50，PN100，2205
	3
	套
	Sihe

	3.10 
	压力表
	0-10Mpa，SS316L
	3
	套
	YYST

	3.11
	压力容器
	8040-3，1000Psi,FRP
	3
	只
	CD

	3.12
	过滤膜
	8040，37㎡，1200Psi
	18
	支
	Vontron

	3.13
	进水流量计
	0-50m³/h，管道浮子型，聚砜材质
	1
	台
	JT

	3.14
	产水流量计
	0-20m³/h，4-20mA
	1
	台
	Asmik/同等

	3.15
	排水流量计
	0-30m³/h，4-20mA
	1
	台
	Asmik/同等

	3.16
	产水电导率表
	0-2000us/cm²，4-20mA
	1
	套
	GF

	3.17
	设备阀门、管道
	DN125-50，PN100-16，UPVC/2205
	1
	套
	Sihe

	3.18
	设备成套支架
	10#，CS+PT
	1
	套
	Sihe

	4
	BWRO主机单元
	
	
	

	4.1
	中间水箱水箱
	V:1m³，PE，下部法兰连接
	1
	台
	海强/同等

	4.2
	液位控制器
	0-3M，4-20mA，PVDF
	1
	套
	Asmik/同等

	4.3
	pH仪表
	0-14pH，4-20mA
	1
	套
	GF

	4.4
	进水自控阀
	DN65，PN10
	1
	台
	LIUXIN

	4.5
	高压泵
	Q:9.5m³/h,H:120m，380V，50Hz，5.5KW，SS316
	1
	台
	CNP

	4.6
	出水压力传感器
	0-3Mpa，4-20mA，HC
	1
	套
	Asmik/同等

	4.7
	压力表
	0-3Mpa，SS316L
	2
	套
	YYST

	4.8
	压力容器
	8040-3，300Psi,FRP
	3
	只
	CD

	4.9
	过滤膜
	8040，37㎡，300Psi
	9
	支
	SURO

	4.10 
	排水流量计
	0-6m³/h，聚砜
	1
	台
	JT

	4.11
	产水流量计
	0-15m³/h，聚砜
	1
	台
	JT

	4.12
	产水流量计
	0-20m³/h，4-20mA
	1
	台
	Asmik

	4.13
	产水压力控制器
	0-1.0Mpa，4-20mA,SS316L
	1
	套
	Asmik

	4.14
	产水电导率表
	0-2000us/cm²，4-20mA
	1
	套
	GF

	4.15
	设备阀门、管道
	DN65-25，PN25-16，UPVC/SS316L
	1
	套
	Sihe

	4.16
	设备成套支架
	与SWRO合并
	1
	套
	

	5
	药剂投加单元
	
	
	

	5.1
	杀菌剂装置
	V=150L，Q=1.5L/h
	1
	套
	SEKO

	5.2
	还原剂装置
	V=150L，Q=1.5L/h
	1
	套
	SEKO

	5.3
	阻垢剂装置
	V=150L，Q=1.5L/h
	1
	套
	SEKO

	5.4
	pH调整剂装置
	V=150L，Q=1.5L/h
	1
	套
	SEKO

	5.5
	产水消毒剂装置
	V=150L，Q=1.5L/h
	1
	套
	SEKO

	6
	清洗单元
	
	
	

	6.1
	清洗水箱
	V=1500L，PP/PE
	1
	套
	XYD

	6.2
	清洗水泵
	Q:36m³/h，H:25m，380V，50Hz，5.5KW，SS316L
	1
	台
	CNP

	6.3
	清洗过滤器
	DN280*H1270mm，Q:36m³/h，5微米，PP/FRP
	1
	台
	Sihe

	7
	控制单元
	
	
	

	7.1
	MCC控制柜
	1200*450*H1800mm，CS+PT
	1
	套
	

	7.2
	PLC控制器
	S7-200SMART，预留10%容量
	1
	套
	Siemens

	7.3
	触摸屏
	10"HMI
	1
	套
	Siemens

	7.4
	PLC、HMI控制程序
	包含PLC程序和HMI画面及老设备优化
	1
	套
	

	7.5
	上位机
	含主机、显示器
	1
	套
	联想/戴尔

	7.6
	UPS
	5KW，保持上位机连续工作2小时以上
	1
	套
	山特/同等

	7.7
	电气元件
	断路器、保护器等
	1
	套
	施耐德

	7.8
	VFD控制柜
	22KW重载
	1
	套
	ABB

	7.9
	VFD控制柜
	7.5KW重载
	1
	套
	ABB

	7.10 
	电缆桥架
	200-100mm，FRP
	1
	套
	国优

	7.11
	系统用电缆电线
	RVV/RVVP
	1
	套
	正泰

	8
	安装用材料
	
	
	套
	

	8.1
	设备安装用管廊
	立柱、连廊
	1
	套
	SIHE

	8.2
	设备间连接管配件
	DN125-15，PN16，UPVC
	1
	套
	SIHE

	9
	厂内制造
	制造成套
	1
	
	

	10
	运输
	蓬莱北煌岛
	1
	
	散货船

	11
	吊装定位
	叉车/吊车
	1
	
	

	12
	现场安装调试
	\
	1
	
	

	13
	项目管理
	\
	1
	
	

	14
	国家税费
	开具13%增值税发票
	1
	
	


