附件2 投标文件格式
[bookmark: _Toc528933599][bookmark: _Toc85430465][bookmark: _Toc235856996][bookmark: _Toc389141966][bookmark: _Toc433984928]封面



＿＿＿＿＿（项目名称）


投标文件












供应商：＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权代表：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
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1. 投标函
投标函
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所：
根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）的投标邀请函文件，签字代表＿＿＿＿＿（签字人姓名、职务）经正式授权并代表供应商＿＿＿＿＿（供应商名称）（法定地址：＿＿＿＿＿）提交下述文件。
我方的投标文件包括下列内容：
(1) 投标函       
(2) 法定代表人授权书
(3) 技术响应承诺函
(4) 报价一览表
(5) 分项报价表
(6) 选用品牌说明材料
(7) 业绩证明材料

据此函，签字代表宣布同意如下：
1．我方将按照所附报价表中价格提供相应货物或服务；
2．我方将按投标邀请函的规定履行合同责任和义务；
3．我方已详细审查全部投标邀请函，包括澄清、修改通知（如有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
4．我方投标文件有效期自递交投标文件截止日起90日历日；
5．我方同意提供，按照贵方要求与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。
我方郑重承诺：我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目投标过程中或者在获得成交后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和成交资格；如果我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的成交通知书为无效文件，对贵方不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿

供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
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2. [bookmark: _Hlk143849043]供应商法定代表人授权书
供应商法定代表人授权书
本人        （姓名）（身份证号：                ）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权委托书于签字之日起生效至投标文件有效期结束，特此声明。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
授权代表无权转委托。
	被授权人身份证复印件


授权人：＿＿＿＿＿ （签字）             授权代表：＿＿＿＿＿（签字）
供应商：＿＿＿＿＿（盖章） 
日期：      年      月     日            日期：      年      月    日
备注：
（1）本授权书必须由法定代表人本人签字或签章，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理）的转授权。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未有特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。
3. [bookmark: _Toc433984931]技术响应承诺函
技术响应承诺函
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所：
我司承诺所提供的630kVA箱式变电站及相关服务，完全响应并满足本项目《投标邀请函》及《630kVA箱式变电站技术需求》中所提及的技术要求、交货地点和交货期要求、采购产品的质量标准、验收标准以及结算方法及期限。
我方特别承诺：
1. 设备保证满足国网天津市电力公司属地接入验收及安全规范要求，确保一次性送电成功，并承担因设备原因无法入网的全部整改费用。
2. 针对临港经济区高盐雾环境，已充分考虑并配置防凝露及防腐措施。
3. 低压出线回路配置严格响应贵方提供的施工图纸，不产生额外增项费用。
4. 提供的所有元器件均为原厂正品，绝不使用贴牌翻新产品，接受原厂溯源核查。


供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日



[bookmark: _Hlt85616740][bookmark: _Hlt85616548][bookmark: _Toc433984933][bookmark: _Toc389141971]
4. 报价一览表
报价一览表
项目名称：
项目编号：
	项目
	报价方式
	总价（人民币元）
	交货地点
	交货期
	质量保证期
	备注

	10kV/0.4kV户外预装式变电站（水泥GRC外壳）
	总价
	小写：＿＿＿＿＿元人民币
大写：人民币＿＿＿＿＿
	天津区域内甲方指定地点
	签订合同后__日内
	产品安装调试验收合格，并交付使用正常运行后1年（12个月）
	含税价格


注：
1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 供应商可根据实际响应情况调整。
供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
[bookmark: _Toc389142121][bookmark: _Toc433984930][bookmark: _Toc421719955]日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
5. 分项报价明细
（本清单仅作为设备配置参考清单，各投标单位须以项目施工图纸为核心依据自主编制完整报价方案；若实际配置与本清单项目存在差异，需单独标注差异项及对应说明。）

YBM-10/630KVA箱变（1号）明细
	序号
	元件名称
	规格型号
	数量
	合计(元)
	参考品牌

	一
	高压系统元器件
	
	
	
	

	1
	高压负荷开关
	FLN36-12/630A 20kA
	
	
	

	2
	高压负荷开关
	FLRN36-12D/T630A 20kA
	
	
	

	3
	高压熔断器
	XRNT-10/63A
	
	
	

	4
	带电显示器
	DXN-10T
	
	
	

	5
	避雷器(高压)
	HY5WZ-12.7/41
	
	
	

	6
	局供电流互感器
	RZL-10 10/0.1 0.2级
	
	
	

	7
	局供电压互感器
	LZZBJ9-10 0.2S级
	
	
	

	8
	计量表计
	/
	
	
	

	9
	电度表安装架
	/
	
	
	

	10
	计量接线盒
	/
	
	
	

	11
	单芯铠装高压电缆
	10KV/50平方
	
	
	

	12
	10芯计量缆
	2.5平方, 4平方
	
	
	

	13
	接线鼻子
	50平方
	
	
	

	二
	变压器系统
	
	
	
	

	14
	铜线圈变压器
	SCB14-630KVA 10/0.4KV DYn-11
	
	
	

	三
	低压系统元器件
	
	
	
	

	15
	浪涌保护器
	100kA/440V 4P
	
	
	

	16
	刀开关
	HD13BX-1500/31
	
	
	

	17
	塑壳断路器
	400A 3P
	
	
	

	18
	固定式框架断路器
	1250A 3P
	
	
	

	19
	抽屉式框架断路器
	1250A 4P
	
	
	

	20
	钥匙锁
	3S2S(三锁两钥匙）
	
	
	

	21
	塑壳断路器
	630A 3P
	
	
	

	22
	塑壳断路器
	400A 3P
	
	
	

	23
	塑壳断路器
	63A 3P
	
	
	

	24
	微型断路器
	C6A 3P
	
	
	

	25
	转换开关
	LW5-164D0421/2
	
	
	

	26
	多功能数显表
	SND 4E 9S4C
	
	
	

	27
	电流互感器
	BH-0.66 1200/5A
	
	
	

	28
	电流互感器
	BH-0.66 400/5A
	
	
	

	29
	电流互感器
	BH-0.66 750/5A
	
	
	

	30
	电流互感器
	BH-0.66 500/5A
	
	
	

	31
	电流互感器
	BH-0.66 75/5A
	
	
	

	32
	避雷器(低压)
	YH1.5W-0.28/1.3
	
	
	

	33
	控制器
	JKW5C-12 380V/5A
	
	
	

	34
	电容器
	BSMJ-0.4-20/3
	
	
	

	35
	交流接触器
	CJ19C-11/220V 43A
	
	
	

	36
	微型断路器
	D63 3P
	
	
	

	37
	指示灯
	ND16-22B/2 AC/DC220V
	
	
	

	38
	按钮
	LA38-11
	
	
	

	39
	旋钮
	LA38-11X
	
	
	

	40
	中间继电器
	JZX-22F/4Z AC220V
	
	
	

	41
	温控器
	HH48-N-101/K 降温型
	
	
	

	四
	结构、线材及安装辅材
	
	
	
	

	42
	塑铜线
	BVR-1.5平方
	
	
	

	43
	塑铜线
	BVR-2.5平方
	
	
	

	44
	塑铜线
	BV-16平方
	
	
	

	45
	铜排
	TMY-8*80
	
	
	

	46
	铜排
	TMY-6*60
	
	
	

	47
	铜排
	TMY-8*30
	
	
	

	48
	铜排
	TMY-40*6
	
	
	

	49
	铜排
	TMY-30*4
	
	
	

	50
	母线框
	ZMJ-8*80
	
	
	

	51
	母线框
	AMJ-8*80
	
	
	

	52
	高压柜体
	500*1650*1000mm
	
	
	

	53
	高压计量柜
	750*1650*1000mm
	
	
	

	54
	低压柜体
	800*2000*600mm
	
	
	

	55
	低压柜体
	1000*2000*600mm
	
	
	

	56
	负控柜
	800*2000*600mm
	
	
	

	57
	大侧板
	800*600mm
	
	
	

	58
	辅料
	/
	
	
	

	59
	人工费
	/
	
	
	

	60
	运费
	/
	
	
	

	61
	箱变外壳
	2400*5200mm 混凝土外壳
	
	
	

	62
	综合费用合计
	
	
	
	

	63
	含税报价
	
	
	
	





YBM-10/630KVA箱变（2号）明细
	序号
	元件名称
	规格型号
	数量
	合计(元)
	原备注

	一
	高压系统元器件
	
	
	
	

	1
	高压负荷开关
	FLN36-12/630A 20kA
	
	
	

	2
	高压负荷开关
	FLRN36-12D/T630A 20kA
	
	
	

	3
	高压熔断器
	XRNT-10/63A
	
	
	

	4
	带电显示器
	DXN-10T
	
	
	

	5
	避雷器(高压)
	HY5WZ-12.7/41
	
	
	

	6
	局供电流互感器
	RZL-10 10/0.1 0.2级
	
	
	

	7
	局供电压互感器
	LZZBJ9-10 0.2S级
	
	
	

	8
	计量表计
	/
	
	
	

	9
	电度表安装架
	/
	
	
	

	10
	计量接线盒
	/
	
	
	

	11
	单芯铠装高压电缆
	10KV/50平方
	
	
	

	12
	10芯计量缆
	2.5平方, 4平方
	
	
	

	13
	接线鼻子
	50平方
	
	
	

	二
	变压器系统
	
	
	
	

	14
	铜线圈变压器
	SCB14-630KVA 10/0.4KV DYn-11
	
	
	

	三
	低压系统元器件
	
	
	
	

	15
	浪涌保护器
	100kA/440V 4P
	
	
	

	16
	刀开关
	HD13BX-1500/31
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]17
	塑壳断路器
	400A 3P
	
	
	

	18
	固定式框架断路器
	1250A 3P
	
	
	

	19
	塑壳断路器
	630A 3P
	
	
	

	20
	塑壳断路器
	400A 3P
	
	
	

	21
	塑壳断路器
	63A 3P
	
	
	

	22
	微型断路器
	C6 3P
	
	
	

	23
	多功能数显表
	SND 4E 9S4C
	
	
	

	24
	避雷器(低压)
	YH1.5W-0.28/1.3
	
	
	

	25
	电流互感器
	BH-0.66 1200/5A
	
	
	

	26
	电流互感器
	BH-0.66 400/5A
	
	
	

	27
	电流互感器
	BH-0.66 750/5A
	
	
	

	28
	电流互感器
	BH-0.66 500/5A
	
	
	

	29
	电流互感器
	BH-0.66 75/5A
	
	
	

	30
	控制器
	JKW5C-10 380V/5A
	
	
	

	31
	电容器
	BSMJ-0.4-20/3
	
	
	

	32
	交流接触器
	CJ19C-11/220V 43A
	
	
	

	33
	微型断路器
	D63 3P
	
	
	

	34
	指示灯
	ND16-22B/2 AC/DC220V
	
	
	

	35
	按钮
	LA38-11
	
	
	

	36
	旋钮
	LA38-11X
	
	
	

	37
	中间继电器
	JZX-22F/4Z AC220V
	
	
	

	38
	温控器
	HH48-N-101/K 降温型
	
	
	

	四
	结构、线材及安装辅材
	
	
	
	

	39
	塑铜线
	BVR-1.5平方
	
	
	

	40
	塑铜线
	BVR-2.5平方
	
	
	

	41
	塑铜线
	BV-16平方
	
	
	

	42
	铜排
	TMY-8*80
	
	
	

	43
	铜排
	TMY-6*60
	
	
	

	44
	铜排
	TMY-8*30
	
	
	

	45
	铜排
	TMY-40*6
	
	
	

	46
	铜排
	TMY-30*4
	
	
	

	47
	母线框
	ZMJ-8*80
	
	
	

	48
	母线框
	AMJ-8*80
	
	
	

	49
	高压柜体
	500*1650*1000mm
	
	
	

	50
	高压计量柜
	750*1650*1000mm
	
	
	

	51
	低压柜体
	800*2000*600mm
	
	
	

	52
	低压柜体
	1000*2000*600mm
	
	
	

	53
	负控柜
	800*2000*600mm
	
	
	

	54
	大侧板
	800*600mm
	
	
	

	55
	辅料
	/
	
	
	

	56
	人工费
	/
	
	
	

	57
	运费
	/
	
	
	

	58
	箱变外壳
	2400*5200mm 混凝土外壳
	
	
	

	59
	综合费用合计
	
	
	
	

	60
	含税报价
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