附件2 投标文件格式
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＿＿＿＿＿（项目名称）


投标文件












供应商：＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权代表：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
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1. 投标函
投标函
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所：
根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）的投标邀请函文件，签字代表＿＿＿＿＿（签字人姓名、职务）经正式授权并代表供应商＿＿＿＿＿（供应商名称）（法定地址：＿＿＿＿＿）提交下述文件。
我方的投标文件包括下列内容：
(1) 投标函       
(2) 法定代表人授权书
(3) 技术响应承诺函
(4) 报价一览表
(5) 分项报价表
(6) 选用品牌说明材料
(7) 业绩证明材料

据此函，签字代表宣布同意如下：
1．我方将按照所附报价表中价格提供相应货物或服务；
2．我方将按投标邀请函的规定履行合同责任和义务；
3．我方已详细审查全部投标邀请函，包括澄清、修改通知（如有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
4．我方投标文件有效期自递交投标文件截止日起90日历日；
5．我方同意提供，按照贵方要求与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。
我方郑重承诺：我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目投标过程中或者在获得成交后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和成交资格；如果我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的成交通知书为无效文件，对贵方不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿

供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
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2. [bookmark: _Hlk143849043]供应商法定代表人授权书
供应商法定代表人授权书
本人        （姓名）（身份证号：                ）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权委托书于签字之日起生效至投标文件有效期结束，特此声明。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
授权代表无权转委托。
	被授权人身份证复印件


授权人：＿＿＿＿＿ （签字）             授权代表：＿＿＿＿＿（签字）
供应商：＿＿＿＿＿（盖章） 
日期：      年      月     日            日期：      年      月    日
备注：
（1）本授权书必须由法定代表人本人签字或签章，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理）的转授权。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未有特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。
3. [bookmark: _Toc433984931]技术响应承诺函
技术响应承诺函
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所：
我司承诺所提供的小型维修及相关服务，完全响应并满足本项目《投标邀请函》及相关技术规范技术要求、采购产品的质量标准、验收标准以及结算方法及期限。
我方特别承诺：
1. 防水工程保证满足规范要求，质保期内有漏雨情况随时响应，及时修复漏雨点。
2. 针对临港区域，已充分考虑大风天气并采取措施。
3. 涉及起重、吊装、高空、焊接、动火等特种作业，必须持证上岗，现场进行人、证核验。
4. 提供的所有元器件均为原厂正品，绝不使用贴牌翻新产品，接受原厂溯源核查。


供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日



[bookmark: _Hlt85616548][bookmark: _Hlt85616740][bookmark: _Toc433984933][bookmark: _Toc389141971]
4. 报价一览表
报价一览表
项目名称：
项目编号：
	项目
	报价方式
	总价（人民币元）
	地点
	工期
	质量保证期
	备注

	2026年创新基地小型维修
	总价
	小写：＿＿＿＿＿元人民币
大写：人民币＿＿＿＿＿
	天津区域内甲方指定地点
	签订合同后30日内
	安装验收合格，防水工程质保5年，其他工程质保2年
	含税价格


注：
1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 供应商可根据实际响应情况调整。
供应商：＿＿＿＿＿（盖章）
供应商代表：_______________（签字）
[bookmark: _Toc421719955][bookmark: _Toc433984930][bookmark: _Toc389142121]日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
5. 分项报价明细
（本清单仅作为设备配置参考清单，各投标单位须以项目为核心依据自主编制完整报价方案；若实际配置与本清单项目存在差异，需单独标注差异项及对应说明。）
	2026年创新基地小型维修项目-明细表

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	一、屋面防水
	
	
	
	
	

	2
	
	204
	
	
	
	
	电缆槽漏水

	3
	190402001001
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	6.8
	
	
	

	4
	
	205
	
	
	
	
	6处排风扇位置做防水

	5
	190402001002
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	40.8
	
	
	

	6
	
	207
	
	
	
	
	13处排风扇位置做防水，10个采光板四周打胶

	7
	200108801001
	拆除密封胶
	  m
	720
	
	
	

	8
	190615005001
	打密封结构胶（雨虹防水）
	  m
	1380
	
	
	

	9
	190402001003
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	118.4
	
	
	

	10
	190402001004
	屋面聚氨酯涂膜防水
	  m2
	30
	
	
	

	11
	190402001005
	丁基自粘性防水
	  m2
	50
	
	
	

	12
	
	208
	
	
	
	
	天沟及女儿墙做防水

	13
	191701011001
	铲除水泥砂浆墙皮
	  m2
	12.84
	
	
	

	14
	190901001001
	砖外墙面抹水泥砂浆
	  m2
	12.84
	
	
	

	15
	190402001006
	屋面平面卷材防水（涂刷冷底子油、4mm厚东方雨虹一层）
	  m2
	21.4
	
	
	

	16
	190402001007
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	34.24
	
	
	

	17
	
	209
	
	
	
	
	天沟做防水

	18
	190402001008
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	136.2
	
	
	

	19
	
	210
	
	
	
	
	天沟及女儿墙做防水

	20
	191701011002
	铲除水泥砂浆墙皮
	  m2
	12.84
	
	
	

	21
	190901001002
	砖外墙面抹水泥砂浆
	  m2
	12.84
	
	
	

	22
	190402001009
	屋面平面卷材防水（涂刷冷底子油、4mm厚东方雨虹一层）
	  m2
	21.4
	
	
	

	23
	190402001010
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	34.24
	
	
	

	24
	
	211
	
	
	
	
	18处排风扇位置做防水，5个采光板四周打胶

	25
	200108801002
	拆除密封胶
	  m
	174
	
	
	

	26
	190615005002
	打密封结构胶（雨虹防水）
	  m
	321
	
	
	

	27
	190402001011
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	135.9
	
	
	

	28
	190402001012
	屋面聚氨酯涂膜防水
	  m2
	13.5
	
	
	

	29
	190402001013
	丁基自粘性防水
	  m2
	25
	
	
	

	30
	
	215
	
	
	
	
	5处排风扇位置做防水

	31
	190402001014
	屋面防水（涂刷TPO专用胶水、1.5mm厚东方雨虹TPO防水一层）
	  m2
	34
	
	
	

	32
	
	门卫
	
	
	
	
	

	33
	191701005001
	屋面卷材防水层拆除
	  m2
	28
	
	
	

	34
	190402001015
	屋面平面卷材防水（涂刷冷底子油、4mm厚东方雨虹一层）
	  m2
	28
	
	
	

	35
	
	二、电动自行车充电棚
	
	
	
	
	

	36
	191701012002
	面包砖地面拆除
	  m2
	5.5
	
	
	

	37
	190101002001
	挖坚硬土方
	  m3
	0.99
	
	
	

	38
	190301003001
	独立基础
	  m3
	0.99
	
	
	

	39
	010516002001
	预埋铁件
	  t
	0.054
	
	
	

	40
	191102001001
	钢柱制作安装
	  t
	0.597
	
	
	

	41
	191103001001
	钢梁制作安装
	  t
	0.855
	
	
	

	42
	191104002001
	钢檩条制作安装
	  t
	0.886
	
	
	

	43
	190401002001
	白色压型钢板屋面
	  m2
	69.3
	
	
	

	44
	190405004001
	白色压型钢板屋脊
	  m
	63
	
	
	

	45
	191102001002
	充电插座钢柱制作安装
	  t
	0.403
	
	
	

	46
	200102009001
	室外不锈钢配电箱
	  台
	1
	
	
	1、配电箱,2、3P32A空气开关,3、20个1P16A漏电保护器,需注明具体品牌型号

	47
	200107001001
	DN20热镀锌钢管
	  m
	35.2
	
	
	

	48
	200107004001
	5*10电缆
	  m
	35.2
	
	
	

	49
	200107004002
	配线4mm2
	  m
	349.74
	
	
	

	50
	030404035001
	带漏电保护器五孔插座
	  个
	20
	
	
	需注明具体品牌型号

	51
	200107801001
	方钢开孔
	  个
	22
	
	
	

	52
	200107801002
	制作安装防雨罩
	  个
	20
	
	
	

	53
	200107801003
	室内接线
	  项
	1
	
	
	1.拆除配电箱 2.墙面剔凿 3.接线 4.墙面恢复

	54
	050201001001
	面包砖地面恢复
	  m2
	3.52
	
	
	

	55
	
	三、201、202、204、205、207、211幕墙玻璃更换
	
	
	
	
	

	56
	190402801002
	幕墙玻璃拆除（部分高空作业，高度15m）
	  块
	10
	
	
	

	57
	190909002001
	双层钢化幕墙LOW-E隐矿玻璃订做安装
	  m2
	17.365
	
	
	

	58
	190402801003
	25T吊车
	 台班
	3
	
	
	

	59
	
	四、其他
	
	
	
	
	

	60
	200108801007
	25T吊车
	 台班
	6
	
	
	

	61
	190402801005
	垃圾清运
	  车
	1
	
	
	

	62
	合计
	
	
	
	0
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