附件4 采购内容及技术指标要求
采购项目内容

	序号
	
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量

	一
	设备位号
	设备主体清单
	参数
	
	

	1
	PAP-MM-4115A
	二级RO膜组
	型号：BW30-HRLE-440，回收率85%，进水流量44.3m³/h，产水流量37.6m³/h，通量25.5Lmh；
	支
	240


